* Odpor před IR-led = 250r
* Rezistor před fototranzistorem = 10k
* Černa = černa izolační páska
* Bílá = čistý papír

# Napájeno ze 3.3v

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vzdálenost od povrchu (mm) | Bílá (v) | Černá (v) |
| 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0.2 | 3.1 |
| 6 | 1.7 | 3.15 |
| 9 | 2.4 | 3.17 |
| 12 | 2.6 | 3.16 |
| 15 | 2.9 | 3.15 |

# Napájeno ze 5v

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vzdálenost od povrchu (mm) | Bílá (v) | Černá (v) |
| 0 | 0.1 | 4.5 |
| 3 | 0.1 | 4.6 |
| 6 | 2 | 4.9 |
| 9 | 3.5 | 4.9 |
| 12 | 4 | 4.9 |
| 15 | 4.25 | 4.9 |

* Odpor před IR-led = 125r
* Rezistor před fototranzistorem = 10k
* Černa = černa izolační páska
* Bílá = čistý papír

# Napájeno ze 3.3v

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vzdálenost od povrchu (mm) | Bílá (v) | Černá (v) |
| 0 | 0.15 | 2.8 |
| 3 | 0.15 | 2.9 |
| 6 | 0.25 | 3.1 |
| 9 | 1.6 | 3.1 |
| 12 | 2.15 | 3.1 |
| 15 | 2.4 | 3 |

# Napájeno ze 5v

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vzdálenost od povrchu (mm) | Bílá (v) | Černá (v) |
| 0 | 0.1 | 4 |
| 3 | 0.1 | 4.3 |
| 6 | 0.2 | 4.6 |
| 9 | 2.1 | 4.7 |
| 12 | 3.1 | 4.6 |
| 15 | 3.7 | 4.6 |